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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2026
Kính gửi: Các đơn vị thi công tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Sửa chữa mương thoát nước, bó vỉa và lát gạch taluy trong khuôn viên nhà trường tại cơ sở Đông Hoà, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / ĐT : 02838304094
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08g00 ngày 28 tháng  9 năm 2026 đến trước 08g00 ngày 01 tháng 10 năm 2026.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục nội dung công việc yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
2.  Yêu cầu hàng hóa mới 100% 
3. Điều khoản thực hiện: 
· Địa điểm thực hiện: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên –Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Hình thức: Bao gồm thực hiện công việc và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong vòng 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
5. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
6. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên –Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Trong vòng 04 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa khắc phục hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
7. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
8. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HẠNG MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
	Stt
	Nội dung công việc
	Đvt
	Khối lượng

	I
	Mái ta luy ốp gạch trồng cỏ
	 
	 

	1
	Đào móng bằng thủ công
	m3
	1,68

	2
	Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	100m3
	0,55

	3
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II
	100m3
	0,0382

	4
	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông móng, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,768

	5
	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 28m, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,0625

	6
	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2, mác 250
	m3
	0,52

	7
	Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột, giằng
	100m2
	0,1

	8
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm
	tấn
	0,0785

	9
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m
	tấn
	0,0076

	10
	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 28m
	tấn
	0,0361

	11
	Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan D<=16mm, chiều sâu khoan <=15cm
	1 lỗ khoan
	8

	12
	Bơm keo chuyên dụng bằng keo Helt/Ramset ( hoặc tương đương) vào lỗ khoan D12
	1 lỗ khoan
	8

	13
	Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè bằng gạch taluy 400x400x50mm
	m2
	16,8

	II
	Làm mương hở, đậy nắp đan mạ kẽm
	 
	 

	1
	Cắt mặt đường bê tông Asphalt chiều dày lớp cắt <= 5cm
	100m
	0,3

	2
	Đào bỏ mặt đường nhựa, chiều dày <=10cm
	m2
	11,25

	3
	Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào 0,8m3, đất cấp II
	100m3
	0,073

	4
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 1000m, đất cấp II
	100m3
	0,084

	5
	Gia công nắp đan thép mạ kẽm thép V40x40x4mm, thép La 40x3 @15
	m2
	8,25

	6
	Lắp đặt nắp đan thép mạ kẽm thép V40x40x4mm, thép La 40x3 @15
	m2
	8,25

	7
	Ván khuôn thép. Ván khuôn bê tông đáy mương
	100m2
	0,045

	8
	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. Ván khuôn thành mương, hố ga, chiều cao <= 28m
	100m2
	0,345

	9
	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông hố ga, mương, chiều rộng móng <=250 cm, đá 1x2, mác 250
	m3
	1,688

	10
	Đổ bê tông bằng máy, đổ bằng máy bơm bê tông, bê tông thành hố ga, mương, chiều dày <= 45cm, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250
	m3
	2,7

	11
	Gia công khung thép V40x40x4mm mạ kẽm
	tấn
	0,072

	12
	Lắp dựng khung thép V40x40x4mm mạ kẽm
	tấn
	0,072

	III
	Bó vỉa đường đi bộ
	 
	 

	1
	Bê tông bó vỉa chiều rộng <= 250cm, vữa BT M250
	m3
	8,64

	2
	Ván khuôn bó vỉa
	1m2
	57,6

	3
	Bê tông lót chiều rộng <= 250cm, vữa BT M150
	m3
	1,728

	4
	Ván khuôn bê tông lót
	1m2
	11,52

	5
	Phá dỡ bó vỉa gạch
	m3
	8,64

	6
	Phá dỡ bê tông lót
	m3
	1,728

	7
	Bốc xếp vận chuyển phế thải các loại
	m3
	10,368

	8
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T
	m3
	10,368

	9
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô - 2,5T
	m3
	10,368


Thông tin đơn vị

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ




Đvt : Đồng

	STT
	Tên công việc

(Yêu cầu nêu rõ, đầy đủ và chi tiết toàn bộ các nội dung công việc thực hiện)
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá (Bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian thực hiện

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :

· Thời gian thực hiện hợp đồng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 

7

